오케스트라피트 운영에 관한 외부 인력의 주의 및 유의사항

□ 평상 시(작업 시 및 철수 시)

1. 오케스트라피트 운영 전 무대 주위 안전 요소 점검 후 극장 직원들의 지시에 따라

운영하여야 한다.

2. 오케스트라피트를 운영하고자 할 때는 극장 직원 상주 하에 피트를 운영하여야 한다.

3. 무대 설치 작업 시 오케스트라 피트가 운영되어 움직일 때에는  항상 주위 소음에 귀를       기울이고 작업 인원 외에 인력은 피트 접근을 금지한다.

4. 무대 작업 및 피트 운영 시 작업 요소에 방해가 되거나 안전하지 못한 상황에 처한다고       판단 될 때에는 언제든지 극장 직원의 지시 하에 작업을 중단 할 수 있다.

5. 무대에서 작업하는 모든 작업 인원은 극장 직원의 지시 및 통제에 따라야한다.

6. 무대 전반적인 작업 환경의 안전이 확인 된 후 작업을 진행한다.

(공연 STAFF 및 출연자들은 셋업, 리허설과 공연시간 외에는 출입을 금지한다.)

7. 오케스트라피트 내에서는 음주/ 흡연/ 오락행위 등을 금지한다.

8. 오케스트라피트 내에서는 음식물 등을 섭취할 수 없다.

9. 화재 및 비상시에는 직원들의 유도, 안내방송 또는 안내 표지판에 따라 행동하여야         한다.

10. 오케스트라피트에서는 위험물 또는 인화물질을 사용할 수 없다.

(단, 공연에 사용하는 특수 장비 및 물질에 대해서는 극장 관계자와 협의 후 사용           해야 하며 안전대책 마련 등 사전에 허가를 득하여야 한다.)

11. 오케스트라피트에서 작업 시에는 슬리퍼를 착용하지 않는다.

12. 작업이 끝난 후에는 장비 및 기타 작업용 물품 등 위험 요소를 제거 후 작업을

종료한다.

(작업 종료 후 비상 안전등 및 안전 팬스를 오케스트라피트 주위에 설치한다.)

13. 공연장을 대관하여 사용하는(외부 작업팀)에서는 셋업 또는 리허설, 공연 시

오케스트라피트가 내려가 있을 때  무대와 객석 이동통로를 확보하고 추락방지용

안전난간을 설치하여 안전사고가 나지 않도록 대비한다.

14. 공연 및 작업 종료 후에는 안전 및 화재 예방에 유의 점검하여야 한다.

15. 오케스트라피트를 객석으로 사용하고자 할 때 기계 특성에 벗어나는 상황 판단 시

객석으로 사용불가 (무대운영부 사용 여부 결정)

16. 오케스트라피트 위에 스피커 설치 시 반드시 직원과 중량을 논의 후 설치해야 한다.

□ 공연 및 리허설 시

1. 공연 및 리허설에 들어가기 전 극장 직원이 안전 여부를 확인 후 오케스트라 피트를        운영한다.

2. 오케스트라피트가 내려가서 멈춘 후 공연 장비 및 인원을 탑승 시킨다.

3. 항상 오케스트라피트가 운행 시에는 주위에 안전 요원을 배치한다.

4. 오케스트라피트가 이동 시 탑승 인원은 움직이지 말아야 하며 주위 벽면에 이물질이        걸리지 않도록 주위 환경에 주의하여야 한다.

5. 리허설 중 피트가 내려가 있을 시 피트 주위로 이동하거나 뛰어 넘어서지 말아야한다.

6. 리허설 중이라도 위험하다 판단 될 시에는 극장 직원의 지시 하에 리허설을 중단할 수       있다.

7. 항상 주위 소음에 귀 기울이며 공연 관계자 외에는 접근을 삼간다.

8. 공연 및 리허설 종료 시 비상등 또는 안전 경광등을 설치하며 주위 안전을 확인하고        작업을 정리, 종료한다.

9. 무대 및 피트위에서는 장난을 치거나 뛰지 말아야 한다.

10. 공연 및 리허설 중 공연 관계자라 할지라도 피트 양 옆을 이용하여 무대로 이동하거        나 사용하여서는 안된다.(오케스트라피트 사용 시)

11. 무대 이동 동선 및 정해진 이동통로가 아닐 경우에는 이동 동선으로 사용하지 말아야        한다.

※ 상기 준수사항 미 이행으로 발생하는 사고에 대하여 공연장은 책임을 지지 않음을

유념해 주시기 바랍니다.

20  년       월      일

성명                (서명)